**SİNEKLİK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1**.Profiller 17\*25 alüminyum profilden ve 1,2 mm kalınlığında beyaz olacaktır.

**2**. L profiller 20\*20 alüminyum profilden olacaktır.

**3**. Sineklik teller paslanmaz sağlam telden olup kir tutmaz, sıcak ve soğuk hava şartlarından etkilenmez kalitede olacaktır.

**4**. Köşe takozu 90\*90 ölçülerinde olup sert pvc’den imal edilmiş olacaktır.

**5**. Montaj firma tarafından yapılacaktır.

**6**. Malzemelerin montajı sırasında gerekli görülen vinç ve ya iskele firma tarafından karşılanacaktır.